**Bilaga 1: 2022-03-14**

**Kund:**

**Grundläggning: Platta på mark 100 mm**

**L-stöd höjd 400**

**Cellplast 300 mm**

**Armering 2 x 12 mm i kantbalk**

**Armering nät 6 x 150**

**Ytterväggar: 13x120 vitlasyr**

**Plastfolie 0,20**

**45 x 45 regel liggande**

**Min ull 45 mm**

**Regelstomme 45 x 170**

**Min ull 170 mm**

**Västkustskiva 50 mm**

**Regel 34 x 70**

**Ytterpanel 22x95,120,145 råspont**

**Innerväggar generellt: 13x120 vitlasyr**

**15 mm Plywood i wc**

**Gips 900x2500 i wc**

**Regel 45 x 70**

**Min ull 70 mm**

**Takkonstruktion tak: Listtäckning Mataki**

**22 mm råspont**

**Fribärande saxtakstolar 40/32 gr**

**Lösull 500 mm**

**Plastfolie 0,20**

**28x70 regel**

**13 x 120 panel vitlasyr**

**Fotbräda 22x170**

**Gavelbeslag (special listtak)**

**Fotplåt**

**Vattenavrinning**

**Mellanbjälklag: Masonitebeams 300 mm**

**Regel 28 x 70**

**13 x 120 panel vitlasyr**

Erik Lövström

ByggMix AB

Tel 070-2664996