**Bilaga 1: 2022-03-14**

**Kund:**

**Grundläggning: Platta på mark 100 mm**

 **L-stöd höjd 400**

 **Cellplast 300 mm**

 **Armering 2 x 12 mm i kantbalk**

 **Armering nät 6 x 150**

**Ytterväggar: 13x120 vitlasyr**

 **Plastfolie 0,20**

 **45 x 45 regel liggande**

 **Min ull 45 mm**

 **Regelstomme 45 x 170**

 **Min ull 170 mm**

 **Västkustskiva 50 mm**

 **Regel 34 x 70**

 **Ytterpanel 22x95,120,145 råspont**

**Innerväggar generellt: 13x120 vitlasyr**

 **15 mm Plywood i wc**

 **Gips 900x2500 i wc**

 **Regel 45 x 70**

 **Min ull 70 mm**

**Takkonstruktion tak: Listtäckning Mataki**

 **22 mm råspont**

 **Fribärande saxtakstolar 40/32 gr**

 **Lösull 500 mm**

 **Plastfolie 0,20**

 **28x70 regel**

 **13 x 120 panel vitlasyr**

 **Fotbräda 22x170**

 **Gavelbeslag (special listtak)**

 **Fotplåt**

 **Vattenavrinning**

**Mellanbjälklag: Masonitebeams 300 mm**

 **Regel 28 x 70**

 **13 x 120 panel vitlasyr**

Erik Lövström

ByggMix AB

Tel 070-2664996